OTA message format, (12345678 preset by ID programmer)
[12345678][FREQUENCY][123.4567]
[12345678][BAUDRATE][0512]or[12345678][BAUDRATE][1200] or[12345678][BAUDRATE][2400]
[12345678][CAPCODEX][1234567]     X--->Capcode No.
[12345678][ENABLECAPCODE][X]      X--->Capcode No.
[12345678][DISABLECAPCODE][X]      X--->Capcode No.

OTA Setting time and date£¨The No.8 capcode only£©
YYYYMMDDHHMMSS131001123000   changed to 13-10-01 12£º30

power off £¨The No.8 capcode only£©
TURNOFFSYSTEM

delete all message(12bit 3)
333333333333
delete assigned message (The original message must have 4 bit number ahead.)  ID setting must enable AUTO DELETE
Example: "1234 hello" Delete this message "-1234"

SET AUTO ON/OFF
[12345678][AUTOONOFF][12321231]